**OPAX RTU5024/571 GSM PROGRAMLAMA KODLARI**

1. **Cihaz numara tanımlama (bu adım zorunludur);**
	* 1234TELxxxxxxxxx#

Örnek; 1234TEL**cihaza takılan no**#

1. **Yönetici no tanımlama;**
	* 1234A001 # **yönetici tel no** #

Örnek; 1234A00105551552211# (Cihaza 001 ile 200 arası numara tanımlana bilir.)

1. **Role tetik süresi;**
	* 1234GOT001# (Röle, her çağrı için 1 saniye etkinleştirilecektir. 001, 1 saniye anlamına gelir. Maksimum 999 dk.)
2. **Sadece tanımlı (yönetici) numaralara röleyi aç;**
	* 1234AUT# (Bu durum sadece sizin belirlemiş olduğunuz numaralara röleyi accaktır.)
3. **Her arayan numaraya numaraya röle aç;**
* 1234ALL# (Bu durum numarayı bilen ve arayan her numaraya röleyi açar.)
1. **Her role açılıp kapandığında bilgi sms alma;**
* 1234GON## (Röle her AÇIK veya KAPALI konuma geçtiğinde bir mesaj gönderir.)
1. **Her role açılıp kapandığında bilgi sms almama;**
* 1234GOFF ## (Röle her AÇIK veya KAPALI konuma geçtiğinde bir mesaj göndermez)
1. **SMS ile role açma, kapama;**
* 1234CC (Role ac.)
* 1234DD (role kapat.)
* **Normalde role çağrıyla açılır buna gerek kalmayabilir**.
1. **Yönetici no silme;**
	* 1234A001##
	* Bu işlemi yaptığınızda 001’deki kullanıcıyı silcektir.
	* (1234A002##...1234A200## tüm kullanıcıları silebilirsiniz.